|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aalborg Universitet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Aftalenummer: | | | | | | **8016** | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FAKTURERINGSOPLYSNINGER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (PL0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn på medarbejder** |  |  | **Debitornummer** |
|  |  |  | 8016???? |
| **Fødselsdato og år** |  |  | **Faktureringsmetode** |
|  |  |  | EAN-faktura |
| **Navn på udsteder** |  |  | **EAN** |
|  |  |  |  |
| **Telefon** |  |  | **AAU Indkøbsordrenummer** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Afdeling/Institut** |
|  |  |  |  |
| **Dato og underskrift** |  |  |  |
| / – |  |  |  |

|  |
| --- |
| **BESTILLINGSOPLYSNINGER** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beskyttelsesniveau** | |  |  |  |
|  | EN166:2002 S (Generel beskyttelse - Minimumskrav) Sikkerhedsbrillen leveres med plastik CR39 glas som sikrer en generel beskyttelse mod arbejdsrelaterede risici, herunder middel mekanisk påvirkning i form af slag, flyvende splinter, partikler, støv, stænk ved f.eks. slibe- og pudsearbejde. | | | |
|  | EN166:2002 F (Udvidet beskyttelse)  Sikkerhedsbrillen leveres med polycarbonat glas som sikrer en udvidet beskyttelse mod hverdagens arbejdsrelaterede risici, hvor der er risiko for kraftigere mekanisk påvirkning. Kan udvides med tilvalg af Trivex glas for bedre optik og yderligere robusthed. | | | |
|  | |  |  |  |
| **Tilvalg** | |  |  |  |
|  | Trivex glas (EN166:2002 F) (1) | | | |
|  | UltraClear antirefleks og hærdning | | | |
|  | SuperClean antirefleks og ekstra hærdning (antistatisk, smuds- og vandafvisende) (1) | | | |
|  | Antidug (2) | | | |
|  | Indfarvning | | | |
|  | Farveskift | | | |
|  | Tilvalg er ikke tilladt | | | |
|  | |  |  |  |
| **Stel** | |  |  |  |
|  | Style |  |  |  |
|  | Comfort | | | |
|  | Titanium (Kun ved dokumenteret nikkelallergi. Accept fra arbejdsgiver er påkrævet) (3) | | | |
|  |  | | | |
| **Bemærkninger** | | | | |
|  | | | | |

(1) Kun Comfort stelkollektion **|** (2) Kun Comfort stelkollektion med Polycarbonat og Trivex. Andre tilvalg ikke muligt **|** (3) Kun Style stelkollektion